GUI　ADS3000plus setting

**・動作環境**

Perltkがインストールされているか確認。


下記のコマンドを実行してエラーが発生しなければインストールされている。

perl -e 'use Tk'


エラーが発生した場合下記のアドレスからTk-804.030.tar.gzをダウンロードしインストール。<http://search.cpan.org/~srezic/Tk-804.030/>

**・操作説明**

コマンドtk\_ads3000.plを実行すると下記の画面が表示される。




接続先のIP Addressをプルダウンメニューから選択し、LOGIN！ボタンを押下すると下記の画面、現在のADS3000+の設定内容が表示される。



変更したい項目に対して入力し、UPDATEボタンを押下する。

更新処理が終了すると下記の画面が表示される。



また、RELOADボタンを押下することで現在の設定内容が再表示される。